| xCore-SDK 0.5.0 xCore SDK C# API

静态 Public 成员函数 | Public 属性 | 所有成员列表
rokae::clr::ArcWelding::ArcBreakParam结构体 参考

断弧和再起弧参数 更多...

`#include <arcwelding_cli.hpp>`

## 静态 Public 成员函数
static ArcBreakParam | CreateDefault ()
| ArcBreakParam默认值 更多...

## Public 属性
Int32 | detect_time
| 断弧检测时间。单位：ms，范围：[0 - 10000] ms 更多...
String | arc_break_option
| 断弧选项。继续运行："continue_running"，停机并告警："stop_and_alarm"，自动再起弧："auto_arc_reignition" 更多...
Int32 | restart_back_distance
| 再启动回退距离。单位：mm，范围：[0 - 100] mm 更多...

## 详细描述

断弧和再起弧参数

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 166 行定义.

## 成员函数说明

## ◆ CreateDefault()

static ArcBreakParam rokae::clr::ArcWelding::ArcBreakParam::CreateDefault | ( |  | ) |
| inline static

ArcBreakParam默认值

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 175 行定义.

## 类成员变量说明

## ◆ arc_break_option

String rokae::clr::ArcWelding::ArcBreakParam::arc_break_option

断弧选项。继续运行："continue_running"，停机并告警："stop_and_alarm"，自动再起弧："auto_arc_reignition"

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 170 行定义.

## ◆ detect_time

Int32 rokae::clr::ArcWelding::ArcBreakParam::detect_time

断弧检测时间。单位：ms，范围：[0 - 10000] ms

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 168 行定义.

## ◆ restart_back_distance

Int32 rokae::clr::ArcWelding::ArcBreakParam::restart_back_distance

再启动回退距离。单位：mm，范围：[0 - 100] mm

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 172 行定义.

该结构体的文档由以下文件生成:

- arcwelding_cli.hpp