# xCore SDK 机器人控制接口

xCore SDK编程接口库是珞石机器人提供给客户用于二次开发的软件产品，通过编程接口库，客户可以对机器人进行一系列控制和操作。

## 控制模式

xCore SDK提供对机器人的非实时控制和实时控制。

### 非实时控制

* 运动: 主要通过发送目标点为关节点位或笛卡尔点位的运动指令，使用控制器内部的轨迹规划
  * 轴空间运动(MoveAbsJ, MoveJ), 笛卡尔空间运动(MoveL, MoveC, MoveCF, MoveSP)，设置指令的运动速度和转弯区
  * 支持导轨联动, 以及设置导轨参数
  * 支持可达性校验，设置加速度等，开启奇异规避功能等
* 力控指令
* 机器人通信
  * 数字量和模拟量I/O，寄存器读写
  * XMS和XMC机型末端485通信 
* RL工程的传输，查询与执行，设置工具工件
* 拖动与路径回放（只针对协作机器人） 
* 其他操作
  * 基础的机器人位姿、状态读取
  * Jog (机器人点动)
  * 设置碰撞检测，获取碰撞状态
  * 设置软限位，清除报警，查询控制器日志等等
* 控制器升级与备份

### 实时控制

实时模式最高达1KHz的实时控制，可用于算法验证以及新应用的开发。

* 协作机器人支持5种控制模式：
  * 轴空间位置控制, 支持ServoJ功能
  * 笛卡尔空间位置控制
  * 轴空间阻抗控制
  * 笛卡尔空间阻抗控制
  * 直接力矩控制
* 六轴工业机器人支持2种位置控制模式：
  * 轴空间位置控制
  * 笛卡尔空间位置控制

## 兼容性

### 机器人控制器

xCore控制器版本不低于 v3.2.1

### 编译环境

| 操作平台                     |编译器| 平台            |语言|
|--------------------------|---|---------------|----|
| Ubuntu 18.04/20.04/22.04 |build-essential| x86_64<br/>aarch64 |C++|
| Windows 10/11            |MSVC 14.1+| x86_64        |C++|

## 编译

C++版本xCore SDK使用CMake构建工程，CMake版本不低于3.12。

### 准备工作

#### Ubuntu

* 安装g++和cmake `sudo apt install cmake g++`
* 对于Ubuntu 18.04，默认的CMake版本是3.10，可使用下列方法安装最新版本的CMake

~~~
sudo apt remove --purge --auto-remove cmake
sudo apt update && \
sudo apt install -y software-properties-common lsb-release && \
sudo apt clean all
wget -O - https://apt.kitware.com/keys/kitware-archive-latest.asc 2>/dev/null | gpg --dearmor - | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/kitware.gpg >/dev/null
sudo apt-add-repository "deb https://apt.kitware.com/ubuntu/ $(lsb_release -cs) main"
sudo apt update
sudo apt install kitware-archive-keyring
sudo rm /etc/apt/trusted.gpg.d/kitware.gpg
~~~

如果运行 `sudo apt update`出现`NO_PUBKEY`错误，运行:

~~~
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 6AF7F09730B3F0A4
~~~

再继续执行：

~~~
sudo apt update
sudo apt install cmake
~~~

#### Windows

* 下载并安装Microsoft Visual Studio，版本不低于2017，选择安装 *使用C++的桌面应用* 。

### 编译Targets

*Note:* 根据不同的可执行程序名称，编译目标名称也会不同

* Build
    * *all* (the default if no target is provided)
    * *clean*
    * *sdk_example* - 示例程序
    * *install* - 安装可执行文件到 *CMAKE_INSTALL_PREFIX*
    * *doc* - 生成API文档, 需要安装Doxygen

### CMake选项

* `CMAKE_INSTALL_PREFIX` - 安装路径
* `CMAKE_BUILD_TYPE` - 编译类型 
* `XCORE_LINK_SHARED_LIBS` - 是否链接动态库
* `XCORE_USE_XMATE_MODEL` - 是否使用xMate模型库进行运动学和动力学计算。目前支持Linux x86_64和Windows 64bit。 

## 使用方法

### 硬件设置

xCore SDK通过以太网（TCP/IP）连接机器人。如果只使用非实时控制，对网络的要求并不高，通过有线或无线连接皆可，使工作站PC和机器人连接同一局域网。
如果使用实时模式，建议通过有线网直连机器人，以保证网络稳定性。

### 机器人设置

* xCore SDK在使用前不需要通过Robot Assist打开相关功能。
* xCoreSDK为需要授权的功能，如遇“功能未授权”的错误信息，请联系客户支持人员

### 接口使用

见 *example*

# License

> Copyright (C) 2026 ROKAE (Beijing) Technology Co., LTD. 
