| xCore-SDK 0.7.1 xCore SDK C# API

Public 成员函数 | 所有成员列表
rokae::clr::ArRobot类 参考

AR机型（7轴协作） 更多...

`#include <robot_cli.hpp>`

类 rokae::clr::ArRobot 继承关系图:

## Public 成员函数
| ArRobot ()
| 默认构造，需调用connectToRobot(remoteIP)初始化
| ArRobot (String^ remoteIP)
| 创建机器人实例并建立连接 更多...
| ArRobot (String^ remoteIP, String^ localIP)
| 创建机器人实例并建立连接 更多...
| ~ArRobot ()
| deconstructor 更多...
Public 成员函数 继承自 rokae::clr::Cobot
void | enableDrag (DragOpt::Space space, DragOpt::Type type, [Out] ErrorCode^% ec)
| 打开拖动 更多...
void | enableDrag (DragOpt::Space space, DragOpt::Type type, bool enable_drag_button, [Out] ErrorCode^% ec)
| 打开拖动 更多...
void | disableDrag ([Out] ErrorCode^% ec)
| 关闭拖动 更多...
void | enableCollisionDetection (array< double >^ sensitivity, StopLevel behaviour, double fallback_compliance, [Out] ErrorCode^% ec)
| 设置碰撞检测相关参数, 打开碰撞检测功能。 更多...
void | disableCollisionDetection ([Out] ErrorCode^% ec)
| 关闭碰撞检测功能 更多...
void | calibrateForceSensor (bool all_axes, int axis_index, [Out] ErrorCode^% ec)
| 力传感器标定。标定过程需要约100ms, 该函数不会阻塞等待标定完成。 标定前需要通过setToolset()设置正确的负载(Toolset.load), 否则会影响标定结果准确性。 更多...
void | startRecordPath ([Out] ErrorCode^% ec)
| 开始录制路径。录制的时长需要限制在30分钟以内, 此接口不会阻塞等待，录制完毕调用stopRecordPath()来停止录制 更多...
void | stopRecordPath ([Out] ErrorCode^% ec)
| 停止录制路径, 若录制成功(无错误码)则路径数据保存在缓存中 更多...
void | cancelRecordPath ([Out] ErrorCode^% ec)
| 取消录制, 缓存的路径数据将被删除 更多...
void | saveRecordPath (String^ name, String^ saveAs, [Out] ErrorCode^% ec)
| 保存录制好的路径 更多...
void | replayPath (String^ name, double rate, [Out] ErrorCode^% ec)
| 运动指令-路径回放。 和其它运动指令类似，调用replayPath之后，需调用moveStart才会开始运动。 更多...
void | removePath (String^ name, bool removeAll, [Out] ErrorCode^% ec)
| 删除已保存的路径 更多...
List< String^> | queryPathLists ([Out] ErrorCode^% ec)
| 查询已保存的所有路径名称 更多...
void | setxPanelVout (xPanelOpt::Vout opt, [Out] ErrorCode^% ec)
| 设置xPanel对外供电模式。注：仅部分机型支持xPanel功能，不支持的机型会返回错误码 更多...
void | setxPanelRS485 (xPanelOpt::Vout opt, bool if_rs485, [Out] ErrorCode^% ec)
| 使用CR和SR末端的485通信功能，需要修改末端的参数配置，可通过此接口进行参数配置 更多...
void | XPRWModbusRTUReg (int slave_addr, int fun_cmd, int reg_addr, String^ data_type, int num, array< int >^% data_array, bool if_crc_reverse, [Out] ErrorCode^% ec)
| 通过xPanel末端读写modbus寄存器 更多...
void | XPRWModbusRTUCoil (int slave_addr, int fun_cmd, int coil_addr, int num, array< bool >^% data_array, bool if_crc_reverse, [Out] ErrorCode^% ec)
| 通过xPanel末端读写modbus线圈或离散输入 更多...
void | XPRS485SendData (int send_byte, int rev_byte, array< Byte >^ send_data, array< Byte >^% recv_data, [Out] ErrorCode^% ec)
| 通过xPanel末端直接传输RTU协议裸数据 更多...
void | CANReceiveData (int timeout_ms, String^ data_type, [Out] CANFrame^% recv_frame, [Out] ErrorCode^% ec)
| 接收CAN协议裸数据 更多...
void | CANSendData (String^ data_type, array< CANFrame^>^ send_frame, [Out] ErrorCode^% ec)
| 发送CAN协议裸数据 更多...
KeyPadState | getKeypadState ([Out] ErrorCode^% ec)
| 获取末端按键状态，不支持的机型会返回错误码。 更多...
array< bool > | getKeypadStateArray ([Out] ErrorCode^% ec)
| 获取末端按键状态（兼容旧接口，长度为7的数组）。 更多...
void | useRciClient (bool use, [Out] ErrorCode^% ec)
| 设置是否使用第一代RCI客户端。 更多...
ForceControl | forceControl ()
| 力控指令类 更多...
Public 成员函数 继承自 rokae::clr::BaseRobot
virtual | ~BaseRobot ()
| Deconstructor
void | connectToRobot ([Out] ErrorCode^% ec)
| 连接到机器人。机器人地址为创建StandardRobot实例时传入的 更多...
void | connectToRobot (String^ remoteIP)
| 建立与机器人的连接。 更多...
void | connectToRobot (String^ remoteIP, String^ localIP)
| 建立与机器人的连接。 更多...
void | disconnectFromRobot ([Out] ErrorCode^% ec)
| 断开与机器人连接。断开前会停止机器人运动, 请注意安全。 更多...
void | setConnectionHandler (ConnectionHandlerDelegate^ handler)
| 设置连接断开回调函数 更多...
Info | robotInfo ([Out] ErrorCode^% ec)
| 查询机器人基本信息 更多...
String | sdkVersion ()
| 查询xCoreSDK版本 更多...
PowerState | powerState ([Out] ErrorCode^% ec)
| 查询机器人上下电以及急停状态 更多...
void | setPowerState (Boolean on, [Out] ErrorCode^% ec)
| 机器人上下电。注: 只有无外接使能开关或示教器的机器人才能手动模式上电。 更多...
OperateMode | operateMode ([Out] ErrorCode^% ec)
| 查询机器人当前操作模式 更多...
void | setOperateMode (OperateMode mode, [Out] ErrorCode^% ec)
| 切换手自动模式 更多...
void | rebootSystem ([Out] ErrorCode^% ec)
| 重启工控机 注：在自动模式、下电状态、运动和非空闲状态不允许重启操作 更多...
void | shutdownSystem ([Out] ErrorCode^% ec)
| 关闭工控机。在自动模式、下电状态、运动和非空闲状态不允许重启操作。控制柜断电后重新上电才能重新启动控制器软件。 更多...
OperationState | operationState ([Out] ErrorCode^% ec)
| 查询机器人当前运行状态 (空闲, 运动中, 拖动开启等) 更多...
array< double > | jointPos ([Out] ErrorCode^% ec)
| 机器人当前轴角度 [rad], 机器人本体以及外部轴（若有）。 导轨[m] 更多...
array< double > | jointVel ([Out] ErrorCode^% ec)
| 机器人当前关节速度 [rad/s], 机器人本体以及外部轴（若有）。 导轨[m/s] 更多...
array< double > | jointTorque ([Out] ErrorCode^% ec)
| 关节力传感器数值 [Nm] 更多...
array< double > | posture (CoordinateType ct, [Out] ErrorCode^% ec)
| 获取机器人法兰或末端的当前位姿 更多...
CartesianPosition | cartPosture (CoordinateType ct, [Out] ErrorCode^% ec)
| 获取机器人法兰或末端的当前位姿 更多...
array< double > | baseFrame ([Out] ErrorCode^% ec)
| 读取基坐标系, 相对于世界坐标系 更多...
StateList | getStateList ([Out] ErrorCode^% ec)
| 查询当前位置, IO信号, 操作模式, 程序速度比例 更多...
Toolset | toolset ([Out] ErrorCode^% ec)
| 查询当前工具工件组信息. 更多...
void | setToolset (Toolset^ toolset, [Out] ErrorCode^% ec)
| 设置工具工件组信息。 更多...
void | setToolset (System::String^ toolName, System::String^ wobjName, [Out] ErrorCode^% ec)
| 使用已创建的工具和工件，设置工具工件组信息 更多...
BaseEthercat | ethercat ()
| 获取 EtherCAT 访问对象（与 C++ BaseRobot::ethercat() 一致），用于从站 SDO/PDO 等。
void | setBaseFrame (Frame^ frame, [Out] ErrorCode^% ec)
| 设置基坐标系, 设置后仅保存数值，重启控制器后生效 更多...
void | setMotionControlMode (MotionControlMode mode, [Out] ErrorCode^% ec)
| 设置运动控制模式. 更多...
void | moveReset ([Out] ErrorCode^% ec)
| 运动重置, 清空已发送的运动指令, 清除执行信息。 Robot类在初始化时会调用一次运动重置。RL程序和SDK运动指令切换控制，需要先运动重置。 更多...
void | stop ([Out] ErrorCode^% ec)
| 暂停机器人运动; 暂停后可调用moveStart()继续运动。若需要完全停止，不再执行已添加的指令，可调用moveReset() 更多...
void | executeCommand (MoveCommand::Type type, List< MoveCommand^>^ cmd, [Out] ErrorCode^% ec)
| 执行单条或多条运动指令，调用后机器人立刻开始运动 更多...
void | moveAppend (MoveCommand::Type type, List< MoveCommand^>^ cmd, System::String^% cmdId, [Out] ErrorCode^% ec)
| 添加单条或多条运动指令, 添加后调用moveStart()开始运动 更多...
void | moveAppend (MoveCommand::Type type, MoveCommand^ cmd, System::String^% cmdId, [Out] ErrorCode^% ec)
| 下发单条运动指令 更多...
void | setDefaultSpeed (double speed, [Out] ErrorCode^% ec)
| 设定默认运动速度，初始值为100。该数值表示末端最大线速度(单位mm/s), 自动计算对应关节速度。 关节速度百分比划分为5个的范围: < 100 10% 100 ~ 200 30% 200 ~ 500 50% 500 ~ 800 80% > 800 100% 空间旋转速度为200°/s 更多...
void | setDefaultZone (double zone, [Out] ErrorCode^% ec)
| 设定默认转弯区。初始值为为0 (fine, 无转弯区)。该数值表示运动最大转弯区半径(单位:mm), 自动计算转弯百分比 转弯百分比划分4个范围: < 1 0 (fine) 1 ~ 20 10 % 20 ~ 60 30 % > 60 100 % 更多...
void | setDefaultConfOpt (bool forced, [Out] ErrorCode^% ec)
| 设置是否使用轴配置数据(confData)计算逆解。初始值为false 更多...
void | setAutoIgnoreZone (bool enable, [Out] ErrorCode^% ec)
| 设置运动指令是否自动取消转弯区。初始值为true 更多...
void | moveStart ([Out] ErrorCode^% ec)
| 开始/继续运动 更多...
void | setMaxCacheSize (int number, [Out] ErrorCode^% ec)
| 设置最大缓存指令个数，指发送到控制器待规划的路径点个数，允许的范围[1,1000]，初始值为300。 更多...
void | adjustSpeedOnline (double scale, [Out] ErrorCode^% ec)
| 动态调整机器人运动速率，非实时模式时生效。 更多...
void | getAcceleration (double% acc, double% jerk, [Out] ErrorCode^% ec)
| 读取当前加/减速度和加加速度 更多...
void | adjustAcceleration (double acc, double jerk, [Out] ErrorCode^% ec)
| 调节运动加/减速度和加加速度。如果在机器人运动中调用，当前正在执行的指令不生效，下一条指令生效 更多...
EventInfo | queryEventInfo (Event eventType, [Out] ErrorCode^% ec)
| 查询事件信息。 更多...
void | setEventWatcher (Event eventType, EventCallbackDelegate^ callback, [Out] ErrorCode^% ec)
| 设置接收事件的回调函数。 更多...
void | startJog (JogSpace space, double rate, double step, unsigned index, bool direction, [Out] ErrorCode^% ec)
| 开始jog机器人，需要切换到手动操作模式。调用此接口并且机器人开始运动后，无论机器人是否已经自行停止，都必须调用stop()来结束jog操作，否则机器人会一直处于jog的运行状态。 更多...
void | startJogWithExt (JogSpace space, double rate, double step, unsigned index, bool direction, String^ fixed_name, bool is_ext, [Out] ErrorCode^% ec)
| 开始jog机器人（支持外部轴固定名扩展）。 更多...
void | clearServoAlarm ([Out] ErrorCode^% ec)
| 清除伺服报警 更多...
List< LogInfo^> | queryControllerLog (unsigned count, LogInfoLevel level, [Out] ErrorCode^% ec)
| 查询控制器最新的日志 更多...
List< LogInfo^> | queryControllerLog (unsigned count, array< LogInfoLevel >^ levels, unsigned offset, [Out] ErrorCode^% ec)
| 查询控制器日志（多级过滤 + 偏移）。 更多...
void | setDI (unsigned int board, unsigned int port, bool state, [Out] ErrorCode^% ec)
| 设置数字量输入信号，仅当输入仿真模式打开时可以设置(见setSimulationMode()) 更多...
bool | getDI (unsigned int board, unsigned int port, [Out] ErrorCode^% ec)
| 查询数字量输入信号值 更多...
void | setDO (unsigned int board, unsigned int port, bool state, [Out] ErrorCode^% ec)
| 设置数字量输出信号值 更多...
bool | getDO (unsigned int board, unsigned int port, [Out] ErrorCode^% ec)
| 查询数字输出量信号值 更多...
double | getAI (unsigned board, unsigned port, [Out] ErrorCode^% ec)
| 读取模拟量输入信号值 更多...
void | setAO (unsigned board, unsigned port, double value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 设置模拟量输出信号 更多...
void | setSimulationMode (bool state, [Out] ErrorCode^% ec)
| 设置输入仿真模式 更多...
void | readRegister (System::String^ name, List< bool >^% value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 读取bit/bool类型寄存器数组。 更多...
void | readRegister (System::String^ name, List< int >^% value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 读取int16/int32类型寄存器数组。 更多...
void | readRegister (System::String^ name, List< float >^% value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 读取float类型寄存器数组。 更多...
void | readRegister (System::String^ name, unsigned index, bool% value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 读取bit/bool类型寄存器值。可读取单个寄存器，或按索引读取寄存器数组 更多...
void | readRegister (System::String^ name, unsigned index, int% value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 读取int16/int32类型寄存器值。可读取单个寄存器，或按索引读取寄存器数组 更多...
void | readRegister (System::String^ name, unsigned index, float% value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 读取float类型寄存器值。可读取单个寄存器，或按索引读取寄存器数组 更多...
void | writeRegister (System::String^ name, unsigned index, bool value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 写bool/bit类型寄存器值。可写入单个寄存器，或按索引写入寄存器数组中某一元素。 更多...
void | writeRegister (System::String^ name, unsigned index, Int32 value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 写byte/int16/int32寄存器值。可写入单个寄存器，或按索引写入寄存器数组中某一元素。 更多...
void | writeRegister (System::String^ name, unsigned index, float value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 写float类型寄存器值。可写入单个寄存器，或按索引写入寄存器数组中某一元素。 更多...
void | writeRegister (System::String^ name, unsigned index, array< bool >^ value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 写bool/bit类型寄存器数组 更多...
void | writeRegister (System::String^ name, unsigned index, array< int >^ value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 写int16/int32类型寄存器数组。 更多...
void | writeRegister (System::String^ name, unsigned index, array< float >^ value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 写float类型寄存器数组。 更多...
List< RLProjectInfo^> | projectsInfo ([Out] ErrorCode^% ec)
| 查询工控机中RL工程名称及任务 更多...
void | loadProject (String^ name, System::Collections::Generic::List< System::String^>^ tasks, [Out] ErrorCode^% ec)
| 加载工程 更多...
void | ppToMain ([Out] ErrorCode^% ec)
| 程序指针跳转到main。调用后，等待控制器解析完工程后返回，阻塞时间视工程大小而定，超时时间设定为10秒。 更多...
void | runProject ([Out] ErrorCode^% ec)
| 开始运行当前加载的工程 更多...
void | pauseProject ([Out] ErrorCode^% ec)
| 暂停运行工程 更多...
void | setProjectRunningOpt (double rate, bool loop, [Out] ErrorCode^% ec)
| 更改工程的运行速度和循环模式 更多...
String | importProject (String^ file_path, bool overwrite, [Out] ErrorCode^% ec)
| 将本地的RL工程压缩包导入控制器, 阻塞等到导入完成或失败 更多...
void | removeProject (String^ project_name, bool remove_all, [Out] ErrorCode^% ec)
| 删除控制器里的RL工程 更多...
String | importFile (String^ src_file_path, String^ dest, bool overwrite, [Out] ErrorCode^% ec)
| 导入本地文件到控制器。阻塞等到导入完成或失败 更多...
void | removeFiles (array< String^>^ file_path_list, [Out] ErrorCode^% ec)
| 删除控制器中文件。注: 工程.xml, .json等配置文件不能删除，只能替换 更多...
void | setToolInfo (WorkToolInfo^ tool_info, [Out] ErrorCode^% ec)
| 设置全局工具信息，或新建/设置RL工程中工具的位姿信息和负载信息。 说明: 全局工具控制器支持16个全局工具，名称固定为 "g_tool_0" ~ "g_tool_15" RL工程工具使用起来限制条件较多，不建议通过该接口设置工程工具，建议用全局工具。限制条件有: a) 需要先加载好一个工程，再设置。只要名称不是全局工具的，都视为工程工具。 b) 若工具不存在则新建，存在则修改。 c) 需要配合修改工程的工具配置文件，否则RL指令可能无法正常解析工具信息。并且如果不改配置文件，设置后的数据也不会保存。 暂不支持设置工具包络信息 更多...
void | setWobjInfo (WorkToolInfo^ wobj_info, [Out] ErrorCode^% ec)
| 设置全局工件信息，或新建/设置RL工程中工件的位姿信息和负载信息 说明： 全局工件控制器支持16个全局工件，名称固定为 "g_wobj_0" ~ "g_wobj_15" RL工程工件使用起来限制条件较多，不建议通过该接口设置工程工件，建议用全局工件。限制条件有: a) 需要先加载好一个工程，再设置。只要名称不是全局工件的，都视为工程工件。 b) 若工件不存在则新建，存在则修改。 c) 需要配合修改工程的工件配置文件，否则RL指令可能无法正常解析工具信息。并且如果不改配置文件，设置后的数据也不会保存。 暂不支持设置相关用户坐标系，全局工件默认为"g_user_0", 工程工件默认为 "userframe0" 更多...
List< WorkToolInfo^> | toolsInfo ([Out] ErrorCode^% ec)
| 查询当前加载工程的工具信息 更多...
List< WorkToolInfo^> | wobjsInfo ([Out] ErrorCode^% ec)
| 查询当前加载工程的工件信息 更多...
void | setRailParameter (System::String^ name, Frame^ value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 设置导轨基坐标系 更多...
void | setRailParameter (System::String^ name, System::String^ value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 设置导轨名称 更多...
void | setRailParameter (System::String^ name, double value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 设置导轨参数 更多...
void | setRailParameter (System::String^ name, bool value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 打开关闭导轨 更多...
void | setRailParameter (System::String^ name, array< double >^ value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 设置导轨软限位和运动范围 更多...
void | setRailParameter (System::String^ name, int value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 设置导轨参数 更多...
void | getRailParameter (System::String^ name, bool% value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 读取导轨是否打开 更多...
void | getRailParameter (System::String^ name, String^% value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 读取导轨名称 更多...
void | getRailParameter (System::String^ name, Frame^% value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 读取导轨基座标系 更多...
void | getRailParameter (System::String^ name, int% value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 读取导轨参数 更多...
void | getRailParameter (System::String^ name, double% value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 读取导轨参数 更多...
void | getRailParameter (System::String^ name, array< double >^% value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 读取导轨软限位和运动范围 更多...
void | getMechUnit (String^ name, String^ info, bool% value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 读取机械单元参数（bool类型） 更多...
void | getMechUnit (String^ name, String^ info, int% value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 读取机械单元参数（int类型） 更多...
void | getMechUnit (String^ name, String^ info, array< String^>^% value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 读取机械单元参数（字符串数组类型） 更多...
void | getExtAxisInfo (String^ name, String^ info, bool% value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 读取外部轴参数（bool类型） 更多...
void | getExtAxisInfo (String^ name, String^ info, int% value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 读取外部轴参数（int类型） 更多...
void | getExtAxisInfo (String^ name, String^ info, double% value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 读取外部轴参数（double类型） 更多...
void | getExtAxisInfo (String^ name, String^ info, String^% value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 读取外部轴参数（字符串类型） 更多...
void | getExtAxisInfo (String^ name, String^ info, array< String^>^% value, [Out] ErrorCode^% ec)
| 读取外部轴参数（double类型） 更多...
int | getStateData (String^ name, array< double >^% data)
| 读取机器人状态数据,注意传入的data类型要和数据类型一致。 支持的数据名称及数组长度 关节角度[rad]"q_m" | DoF 关节速度[rad/s]"dq_m" | DoF 关节力矩[Nm]"tau_m" | DoF 电机位置"theta_m" | DoF 电机位置微分"theta_vel_m" | DoF 电机转矩"motor_tau" | DoF 末端位姿, 相对于外部坐标系 [X,Y,Z,Rx,Ry,Rz]"pos_abc_m" | 6 末端位姿, 相对于外部坐标系, 行优先齐次变换矩阵"pos_m" | 16 外部轴角度[rad] 导轨[m]"ex_q_m" | 6 外部轴速度[rad/s] 导轨[m/s]"ex_dq_m" | 6 外部轴电机位置"ex_motor_m" | 6 更多...
int | getStateData (String^ name, UInt64% data)
| 读取机器人状态数据 支持的数据名称 时间戳,精确到微秒"ts" 更多...
int | getStateData (String^ name, double% data)
| 读取机器人状态数据 支持的数据名称 臂角[rad]"psi_m" 更多...
void | stopReceiveRobotState ()
| 停止接收实时状态数据，同时控制器停止发送。可用于重新设置要接收的状态数据。
unsigned | updateRobotState (int timeout_ms)
| 接收一次机器人状态数据，在每周期读取数据前，需调用此函数。阻塞等待收到新数据，或超时返回。 建议按照设定的发送频率来调用，以获取最新的数据 更多...
void | configNtp (System::String^ server_ip, [Out] ErrorCode^% ec)
| 配置NTP 更多...
void | syncTimeWithServer ([Out] ErrorCode^% ec)
| 手动同步一次时间，远端IP是通过configNtp配置的。耗时几秒钟，阻塞等待同步完成，接口预设的超时时间是12秒 更多...
array< double > | checkPath (CartesianPosition^ start, array< double >^ start_joint, CartesianPosition^ target, [Out] ErrorCode^% ec)
| 检验直线轨迹是否可达。支持导轨，返回的目标轴角为轴数+外部轴数 更多...
int | checkPath (array< double >^ start_joint, array< CartesianPosition^>^ targets, array< double >^% target_joint_calculated, [Out] ErrorCode^% ec)
| 校验多个直线轨迹 更多...
array< double > | checkPath (CartesianPosition^ start, array< double >^ start_joint, CartesianPosition^ aux, CartesianPosition^ target, [Out] ErrorCode^% ec)
| 检验圆弧轨迹是否可达 更多...
array< double > | checkPath (CartesianPosition^ start, array< double >^ start_joint, CartesianPosition^ aux1, CartesianPosition^ aux2, double angle, double rot_type, [Out] ErrorCode^% ec)
| 检验全圆轨迹是否可达 更多...
void | recoverState (int item, [Out] ErrorCode^% ec)
| 根据选项恢复机器人状态 更多...
array< double > | calcIk (CartesianPosition^ posture, [Out] ErrorCode^% ec)
| 根据位姿计算逆解 更多...
array< double > | calcIk (CartesianPosition^ posture, Toolset^ toolset, [Out] ErrorCode^% ec)
| 根据位姿计算给定工具工件坐标系下逆解 更多...
CartesianPosition | calcFk (array< double >^ joints, [Out] ErrorCode^% ec)
| 根据轴角度计算正解 更多...
CartesianPosition | calcFk (array< double >^ joints, Toolset^ toolset, [Out] ErrorCode^% ec)
| 根据轴角度计算给定工具工件坐标系下正解 更多...
void | setTcpCoor (array< double >^ f_t_ee, array< double >^ ee_t_k)
| 设置TCP坐标系（xMate模型库）。 更多...
void | setGravityDirection (double gx, double gy, double gz)
| 设置重力矢量方向（xMate模型库）。 更多...
array< double > | jacobian (array< double >^ jntPos, SegmentFrame nr)
| 获取雅克比矩阵（行优先，长度为 6 x DoF）。 更多...
array< double > | jacobianDot (array< double >^ jntPos, array< double >^ jntVel, SegmentFrame nr)
| 获取雅克比矩阵时间导数（行优先，长度为 6 x DoF）。 更多...
array< double > | getMassMatrix (array< double >^ jntPos)
| 获取质量矩阵（行优先，长度为 DoF x DoF）。 更多...
array< double > | getCoriolisVector (array< double >^ jntPos, array< double >^ jntVel)
| 获取离心力和科里奥利力向量。 更多...
void | getTorqueNoFriction (array< double >^ jntPos, array< double >^ jntVel, array< double >^ jntAcc, array< double >^% trq_full, array< double >^% trq_inertia, array< double >^% trq_coriolis, array< double >^% trq_gravity)
| 计算不含摩擦力的关节力矩分量。 更多...
FrameCalibrationResult | calibrateFrame (FrameType type, List< array< double >^>^ points, bool is_held, array< double >^ base_aux, [Out] ErrorCode^% ec)
| 坐标系标定 (N点标定). 更多...
bool | getSoftLimit (array< double, 2 >^% limits, [Out] ErrorCode^% ec)
| 获取当前软限位数值 更多...
void | setSoftLimit (bool enable, array< double, 2 >^ limits, [Out] ErrorCode^% ec)
| 设置软限位。软限位设定要求： 打开软限位时，机械臂应下电且处于手动模式 软限位不能超过机械硬限位 机械臂当前各轴角度应在设定的限位范围内 更多...
void | startReceiveRobotState (int interval, array< System::String^>^ fields)
| 让机器人控制器开始发送实时状态数据。阻塞等待收到第一帧消息，超时时间为3秒 更多...
array< double > | getRobotCfg_DHparam (bool get_nominal, [Out] ErrorCode^% ec)
| 读取DH参数 更多...
void | setTeachPendantMode (bool enable, [Out] ErrorCode^% ec)
| 示教器热插拔。注：仅部分机型支持示教器热插拔，不支持的机型会返回错误码。不使用示教器后，使能按键和急停按键将失效。 更多...
array< array< double >^> | calcAllIkSolutions (CartesianPosition^ posture, array< array< int >^>^% confs, [Out] ErrorCode^% ec)
| 计算笛卡尔位姿所有逆解结果。支持除xMateSR(XMS)之外的所有机型 更多...

## 额外继承的成员函数
Protected 成员函数 继承自 rokae::clr::BaseRobot
void | _moveEventCallback (const std::unordered_map< std::string, std::any > &info)
void | _safetyEventCallback (const std::unordered_map< std::string, std::any > &info)
void | _rlExecutionEventCallback (const std::unordered_map< std::string, std::any > &info)
void | _logReporterEventCallback (const std::unordered_map< std::string, std::any > &info)
Protected 属性 继承自 rokae::clr::Cobot
rokae::BaseCobot * | robot
Protected 属性 继承自 rokae::clr::BaseRobot
rokae::BaseRobot * | robot
rokae::StandardRobot * | ir6
rokae::PCB3Robot * | ir3
rokae::PCB4Robot * | ir4
rokae::xMateCr5Robot * | cobot5
rokae::xMateRobot * | cobot6
rokae::Cobot< 7 > * | cobot7
rokae::Model_T< 3 > * | model3
rokae::Model_T< 4 > * | model4
rokae::Model_T< 5 > * | model5
rokae::Model_T< 6 > * | model6
rokae::Model_T< 7 > * | model7
EventCallbackNativeDelegate | _moveNativeDelegate
EventCallbackNativeDelegate | _safetyNativeDelegate
EventCallbackNativeDelegate | _rlExecutionNativeDelegate
EventCallbackNativeDelegate | _logReporterNativeDelegate
ConnectionHandlerDelegate | _connectionHandlerDelegate
静态 Protected 属性 继承自 rokae::clr::BaseRobot
static EventCallbackDelegate | _moveManagedDelegate
static EventCallbackDelegate | _safetyManagedDelegate
static EventCallbackDelegate | _rlExecutionManagedDelegate
static EventCallbackDelegate | _logReporterManagedDelegate

## 详细描述

AR机型（7轴协作）

在文件 robot_cli.hpp 第 1771 行定义.

## 构造及析构函数说明

## ◆ ArRobot() [1/2]

rokae::clr::ArRobot::ArRobot | ( | String^ | remoteIP | ) |

创建机器人实例并建立连接

参数

  remoteIP | 机器人IP地址

异常

  rokae::clr::ApiException | 网络连接异常;控制器版本不兼容;机型不匹配等

## ◆ ArRobot() [2/2]

rokae::clr::ArRobot::ArRobot | ( | String^ | remoteIP,
|  | String^ | localIP
| ) |  |

创建机器人实例并建立连接

参数

  remoteIP | 机器人IP地址
  localIP | 本机IP地址

异常

  rokae::clr::ApiException | 网络连接异常;控制器版本不兼容;机型不匹配等

## ◆ ~ArRobot()

rokae::clr::ArRobot::~ArRobot | ( |  | ) |
| inline

deconstructor

在文件 robot_cli.hpp 第 1796 行定义.

该类的文档由以下文件生成:

- robot_cli.hpp