# CHANGELOG

## v0.7.1.ar_6 2026-06-18

* 兼容性
  * AR机型专用版本: xCore >= v3.2.1.C224.20260618
* 修复
  * 修改CAN帧ID数值范围以支持扩展帧

## v0.7.1.ar_5 2026-05-25

* 模型库版本号 `v3.2.1, date:C224.20260508`
* 兼容性
  * AR机型专用版本: xCore >= v3.2.1.C224.20260522
* 修复
  * 透传指令接收长度与数据错误的问题
  * ARC逆解多线程问题
* 移除
  * 不再需要授权

## v0.7.1.ar_4 2026-03-27

* 兼容性
  * AR机型专用版本: xCore >= v3.2.1.C224.20260327
* 修复
  * CAN收发时序问题

## v0.5.1 2025-07-04

* 兼容性
  * xCore >= v3.0.2
* 新增
  * 同时获取多个数据getStateList()
  * TCP连接断开增加日志，日志路径为执行目录下logs；正逆解计算增加日志
* 修复
  * 网络连接断开后，运动事件监听无法恢复的问题，通过connectToRobot或setEventWatcher可再次设置监听
  * 查询工程工具工件崩溃问题
  * 版本号向下兼容
  * moveReset重置指令计数，避免由于网络不稳定引起的计数错误问题

## v0.5.0 2024-12-30

* 兼容性
  * xCore >= v3.0.1
* 新增
  * 支持控制导轨
    * 带导轨的联动运动；
    * 读写导轨参数 setRailParameter(), getRailParameter()
    * 导轨Jog
  * 笛卡尔空间运动指令可达性校验 checkPath()
  * 写寄存器数组
  * XMS, XMC机型末端485通信相关 setxPanelRS485(), XPRWModbusRTUReg(), XPRWModbusRTUCoil()
  * 运动停留指令MoveWait，运动指令自定义信息
  * RL工程执行状态事件通知
  * 机器人实时状态数据读取（工业3,4轴机型不支持）
  * 给定工具工件坐标系下的正逆解计算
  * 无末端按键拖动
* 修复
  * 工业六轴机型本机地址设置问题
  * 进入协作模式后读取的机器人状态错误问题

## v0.4.1.a 2024-08-16

* 兼容性
  * xCore >= v2.2.1, 部分新增特性需要xCore >= v2.2.2
* 新增
  * 运动指令速度细化，增加关节速度百分比jointSpeed 和空间旋转速度rotSpeed (需要xCore版本v2.2.2)
  * 急停复位接口recoverState()
  * SDK日志可通过本地文件配置
* 修复 (需要xCore版本v2.2.2)
  * Jog步长在示教器显示的问题
  * 运动缓存错误码没有传出的问题
  * 碰撞检测负载设置问题

## v0.4.0 2024-04-30

* 兼容性
  * xCore >= v2.2
* 新增
  * 支持CR5轴机型
  * 所有非实时力控指令
  * 力矩传感器标定calibrateForceSensor()
  * SDK执行日志
  * 加速度读写接口getAcceleration(), adjustAcceleration()
  * 末端按键读取 getKeypadState()
  * 设置基坐标系 setBaseFrame()
  * 打开关闭三种奇异规避方式
  * 其它新增: MoveSP指令增加偏移项; 全圆指令增加旋转类型, 等
* 修复
  * 非实时接口多线程阻塞问题
  * 其它已知问题
* 变更
  * 使用协作CR和SR机型，并且程序中MoveJCommand用到了confData，需要在程序中加 setDefaultConfOpt(true), 让confData生效;
  * 错误码和异常信息语言根据用户PC系统语言设置而定，中文返回中文信息，非中文返回英文信息;
  * 拖动回放replayPath()，由调用完立即开始运动，改为需要moveStart()才开始运动，并且可以和其它运动指令一起下发;
  * 通过setToolset()函数设置的工具工件组，优化为右上角的工具工件显示"toolx", "wobjx"，并且状态监控里看到的位姿会同步更新。

## v0.3.4 2023-11-16

* 兼容性
  * xCore >= 2.1
* 新增
  * 第一个正式版本，增加运动、通信、RL工程等非实时接口若干
