| xCore-SDK 0.5.0 xCore SDK C# API

静态 Public 成员函数 | Public 属性 | 所有成员列表
rokae::clr::ArcWelding::ArcOffData结构体 参考

收弧参数 更多...

`#include <arcwelding_cli.hpp>`

## 静态 Public 成员函数
static ArcOffData | CreateDefault ()
| ArcOffData默认值 更多...

## Public 属性
String | name
| 文件号名 更多...
String | annotation
| 文件号注释 更多...
String | mode
| 焊机工作模式。平特性："flat_characteristic"，低飞溅："low_spatter"，脉冲： "pulse"，双脉冲："Double_pulse"，直流点焊："dc_spot_welding"，脉冲点焊："pulsed_spot_welding"，大熔深："deep_penetration" 更多...
String | current_mode
| 电流模式。电流："current"，送丝速度："wire_feed" 更多...
String | voltage_mode
| 电压模式。分别："separate"，一元化："unified" 更多...
Double | current
| 收弧电流. 单位：电流下为 A，送丝速度下为 mm/s 更多...
Double | voltage
| 收弧电压。单位：分别下为 V，一元化下为 V 或者 % 更多...
Int32 | hold_time
| 收弧保持时间。单位：ms，范围：[0 - 10000] ms 更多...
Int32 | delay_gasoff_time
| 滞后关气时间。单位：ms，范围：[0 - 10000] ms 更多...
Int32 | detect_time
| 收弧检测时间。单位：ms，范围：[0 - 10000] ms 更多...
Int32 | retract_time
| 收弧退丝时间。单位：ms，范围：[0 - 10000] ms 更多...
Int32 | wire_stick_detection_time
| 粘丝检测时间。单位：ms 更多...
AntiWireStickParam | anti_wire_stick_param
| 防粘丝参数 更多...

## 详细描述

收弧参数

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 279 行定义.

## 成员函数说明

## ◆ CreateDefault()

static ArcOffData rokae::clr::ArcWelding::ArcOffData::CreateDefault | ( |  | ) |
| inline static

ArcOffData默认值

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 308 行定义.

## 类成员变量说明

## ◆ annotation

String rokae::clr::ArcWelding::ArcOffData::annotation

文件号注释

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 283 行定义.

## ◆ anti_wire_stick_param

AntiWireStickParam rokae::clr::ArcWelding::ArcOffData::anti_wire_stick_param

防粘丝参数

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 305 行定义.

## ◆ current

Double rokae::clr::ArcWelding::ArcOffData::current

收弧电流. 单位：电流下为 A，送丝速度下为 mm/s

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 291 行定义.

## ◆ current_mode

String rokae::clr::ArcWelding::ArcOffData::current_mode

电流模式。电流："current"，送丝速度："wire_feed"

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 287 行定义.

## ◆ delay_gasoff_time

Int32 rokae::clr::ArcWelding::ArcOffData::delay_gasoff_time

滞后关气时间。单位：ms，范围：[0 - 10000] ms

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 297 行定义.

## ◆ detect_time

Int32 rokae::clr::ArcWelding::ArcOffData::detect_time

收弧检测时间。单位：ms，范围：[0 - 10000] ms

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 299 行定义.

## ◆ hold_time

Int32 rokae::clr::ArcWelding::ArcOffData::hold_time

收弧保持时间。单位：ms，范围：[0 - 10000] ms

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 295 行定义.

## ◆ mode

String rokae::clr::ArcWelding::ArcOffData::mode

焊机工作模式。平特性："flat_characteristic"，低飞溅："low_spatter"，脉冲： "pulse"，双脉冲："Double_pulse"，直流点焊："dc_spot_welding"，脉冲点焊："pulsed_spot_welding"，大熔深："deep_penetration"

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 285 行定义.

## ◆ name

String rokae::clr::ArcWelding::ArcOffData::name

文件号名

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 281 行定义.

## ◆ retract_time

Int32 rokae::clr::ArcWelding::ArcOffData::retract_time

收弧退丝时间。单位：ms，范围：[0 - 10000] ms

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 301 行定义.

## ◆ voltage

Double rokae::clr::ArcWelding::ArcOffData::voltage

收弧电压。单位：分别下为 V，一元化下为 V 或者 %

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 293 行定义.

## ◆ voltage_mode

String rokae::clr::ArcWelding::ArcOffData::voltage_mode

电压模式。分别："separate"，一元化："unified"

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 289 行定义.

## ◆ wire_stick_detection_time

Int32 rokae::clr::ArcWelding::ArcOffData::wire_stick_detection_time

粘丝检测时间。单位：ms

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 303 行定义.

该结构体的文档由以下文件生成:

- arcwelding_cli.hpp