| xCore-SDK 0.5.0 xCore SDK C# API

rokae::clr::ArcWelding 成员列表

成员的完整列表，这些成员属于 rokae::clr::ArcWelding,包括所有继承而来的类成员

ArcWelding(rokae::ArcWelding *arcwelding) (定义于 rokae::clr::ArcWelding) | rokae::clr::ArcWelding |
calcIntersection(array< CartesianPosition^>^ points, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
calculateCurrentCurve(CharacteristicCurveData data, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
calculateVoltageCurve(CharacteristicCurveData data, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
calibrateEnd(HandeyeData% handeyedata, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
calibratePoint(int id, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
closeLaserTrack(String^ device_name, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
connectToWelder([Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
connLaserSensorDev(String^ device_name, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
detectGas(Double time, Boolean enable, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
disconnectFromWelder([Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
disconnLaserSensorDev(String^ device_name, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
enableArcData(ArcData arcData, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
executeLaserSearch(ArcWelding::LaserSearchCommand^ cmd, Boolean isMove, System::TimeSpan^ timeout, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
feedBackWire(Double time, Boolean enable, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
feedOnWire(Double time, Boolean enable, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
getAnticollisionState([Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
getArcData(String ^ arcDataName, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
getArcOffData(String ^ arcoffDataName, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
getArcOnData(String ^ arconDataName, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
getArcTrackParam(String ^ name, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
getCurrentCharacteristicCurveData(String^ name, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
getHandeyeData(String^ name, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
getIOSetting([Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
getLaserSearchData(String^ laserSearchDataName, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
getLaserSensorCfg(String^ name, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
getLaserTrackData(String^ laserTrackDataName, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
getRunningParam([Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
getSegData(String^ segDataName, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
getVoltageCharacteristicCurveData(String^ name, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
getWeaveAdaptiveData([Out] ErrorCode^% ec) | rokae::clr::ArcWelding |
getWeaveData(String ^ weaveDataName, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
getWelderSetting([Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
getWelderStatus([Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
getWeldMode([Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
isEniHaveWeld([Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
LaserSensorType 枚举名称 | rokae::clr::ArcWelding |
openLaserTrack(String^ device_name, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
removeArcData(String ^ arcDataName, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
removeArcData(List< String ^> ^ arcDataNames, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
removeArcOffData(String ^ arcoffDataName, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
removeArcOffData(List< String ^> ^ arcoffDataNames, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
removeArcOnData(String ^ arconDataName, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
removeArcOnData(List< String ^> ^ arconDataNames, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
removeArcTrackParam(String ^ name, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
removeArcTrackParam(List< String^>^ names, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
removeHandeyeData(String^ name, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
removeHandeyeData(List< String^>^ names, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
removeLaserSearchData(String^ laserSearchDataName, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
removeLaserSearchData(List< String^>^ laserSearchDataNames, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
removeLaserSensorCfg(String^ device_name, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
removeLaserSensorCfg(List< String^>^ device_names, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
removeLaserTrackData(String^ laserTrackDataName, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
removeLaserTrackData(List< String^>^ laserTrackDataNames, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
removeSegData(String^ segDataName, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
removeSegData(List< String^>^ segDataNames, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
removeWeaveData(String ^ weaveDataName, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
removeWeaveData(List< String ^> ^ weaveDataNames, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
saveCurrentAndVoltage(Double current, Double voltage, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
setAnticollision(String^ signal, Boolean enable, Boolean block, Int32 countdown, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
setArcData(ArcData arcData, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
setArcOffData(ArcOffData arcoffData, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
setArcOnData(ArcOnData arconData, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
setArcTrackParam(ArcTrackParam param, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
setCurrentAndVoltage(Double current, Double voltage, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
setCurrentCharacteristicCurveData(CharacteristicCurveData data, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
setHandeyeData(HandeyeData handeyedata, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
setIOSetting(IOSetting ioSetting, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
setIsEniHaveWeld(Boolean isEniHaveWeld, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
setLaserSearchData(LaserSearchData laserSearchData, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
setLaserSensorCfg(LaserSensorCfg cfg, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
setLaserTrackData(LaserTrackData laserTrackData, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
setRunningParam(ArcWeldRunningParam data, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
setSegData(SegData segData, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
setVoltageCharacteristicCurveData(CharacteristicCurveData data, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
setWeaveAdaptiveData(WeaveAdaptiveData weaveAdaptiveData, [Out] ErrorCode^% ec) | rokae::clr::ArcWelding |
setWeaveData(WeaveData weaveData, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
setWelder(String^ protocol, String^ mfr, String^ type, Int32 current, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
setWelder(ArcWelding::WelderSetting welderSetting, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
setWeldMode(WeldMode weldMode, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
startHandeyeCalibration(String ^ name, int type, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
startWelding(Double current, Double voltage, String^ voltage_mode, [Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
stopWelding([Out] ErrorCode ^ % ec) | rokae::clr::ArcWelding |
WeldMode 枚举名称 | rokae::clr::ArcWelding |
~ArcWelding() (定义于 rokae::clr::ArcWelding) | rokae::clr::ArcWelding |