| xCore-SDK 0.5.0 xCore SDK C# API

静态 Public 成员函数 | Public 属性 | 所有成员列表
rokae::clr::ArcWelding::ArcOnData结构体 参考

起弧参数 更多...

`#include <arcwelding_cli.hpp>`

## 静态 Public 成员函数
static ArcOnData | CreateDefault ()
| ArcOnData默认值 更多...

## Public 属性
String | name
| 文件号名 更多...
String | annotation
| 注释 更多...
String | mode
| 焊机工作模式。平特性："flat_characteristic"，低飞溅："low_spatter"，脉冲： "pulse"，双脉冲："Double_pulse"，直流点焊："dc_spot_welding"，脉冲点焊："pulsed_spot_welding"，大熔深："deep_penetration" 更多...
String | current_mode
| 电流模式。电流："current"，送丝速度："wire_feed" 更多...
String | voltage_mode
| 电压模式。分别："separate"，一元化："unified" 更多...
Double | current
| 起弧电流. 单位：电流下为 A，送丝速度下为 mm/s 更多...
Double | voltage
| 起弧电压。单位：分别下为 V，一元化下为 V 或者 % 更多...
Int32 | hold_time
| 起弧保持时间。单位：ms，范围：[0 - 10000] ms 更多...
Int32 | detect_time
| 起弧检测时间。单位：ms，范围：[0 - 10000] ms 更多...
Int32 | confirm_time
| 起弧确认时间。单位：ms，范围：[0 - 10000] ms 更多...
Int32 | preflow_time
| 提前送气时间。单位：ms，范围：[1 - 10000] ms 更多...
Int32 | prearc_time
| 提前起弧时间。单位：ms 更多...
Double | slow_wire_feed_speed
| 慢送丝速度。单位：m/min，范围：[1 - 21] m/min 更多...
Int32 | pre_wirefeed_time
| 提前送丝时间。单位：ms 更多...
Int32 | ramp_time
| 渐变时间。单位：ms，范围：[1 - 10000] ms 更多...
ReArcOnParam | re_arcon
| 再起弧参数 更多...
ScratchArconParam | scratch_arcon
| 刮擦起弧参数 更多...

## 详细描述

起弧参数

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 103 行定义.

## 成员函数说明

## ◆ CreateDefault()

static ArcOnData rokae::clr::ArcWelding::ArcOnData::CreateDefault | ( |  | ) |
| inline static

ArcOnData默认值

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 140 行定义.

## 类成员变量说明

## ◆ annotation

String rokae::clr::ArcWelding::ArcOnData::annotation

注释

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 107 行定义.

## ◆ confirm_time

Int32 rokae::clr::ArcWelding::ArcOnData::confirm_time

起弧确认时间。单位：ms，范围：[0 - 10000] ms

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 123 行定义.

## ◆ current

Double rokae::clr::ArcWelding::ArcOnData::current

起弧电流. 单位：电流下为 A，送丝速度下为 mm/s

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 115 行定义.

## ◆ current_mode

String rokae::clr::ArcWelding::ArcOnData::current_mode

电流模式。电流："current"，送丝速度："wire_feed"

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 111 行定义.

## ◆ detect_time

Int32 rokae::clr::ArcWelding::ArcOnData::detect_time

起弧检测时间。单位：ms，范围：[0 - 10000] ms

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 121 行定义.

## ◆ hold_time

Int32 rokae::clr::ArcWelding::ArcOnData::hold_time

起弧保持时间。单位：ms，范围：[0 - 10000] ms

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 119 行定义.

## ◆ mode

String rokae::clr::ArcWelding::ArcOnData::mode

焊机工作模式。平特性："flat_characteristic"，低飞溅："low_spatter"，脉冲： "pulse"，双脉冲："Double_pulse"，直流点焊："dc_spot_welding"，脉冲点焊："pulsed_spot_welding"，大熔深："deep_penetration"

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 109 行定义.

## ◆ name

String rokae::clr::ArcWelding::ArcOnData::name

文件号名

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 105 行定义.

## ◆ pre_wirefeed_time

Int32 rokae::clr::ArcWelding::ArcOnData::pre_wirefeed_time

提前送丝时间。单位：ms

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 131 行定义.

## ◆ prearc_time

Int32 rokae::clr::ArcWelding::ArcOnData::prearc_time

提前起弧时间。单位：ms

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 127 行定义.

## ◆ preflow_time

Int32 rokae::clr::ArcWelding::ArcOnData::preflow_time

提前送气时间。单位：ms，范围：[1 - 10000] ms

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 125 行定义.

## ◆ ramp_time

Int32 rokae::clr::ArcWelding::ArcOnData::ramp_time

渐变时间。单位：ms，范围：[1 - 10000] ms

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 133 行定义.

## ◆ re_arcon

ReArcOnParam rokae::clr::ArcWelding::ArcOnData::re_arcon

再起弧参数

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 135 行定义.

## ◆ scratch_arcon

ScratchArconParam rokae::clr::ArcWelding::ArcOnData::scratch_arcon

刮擦起弧参数

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 137 行定义.

## ◆ slow_wire_feed_speed

Double rokae::clr::ArcWelding::ArcOnData::slow_wire_feed_speed

慢送丝速度。单位：m/min，范围：[1 - 21] m/min

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 129 行定义.

## ◆ voltage

Double rokae::clr::ArcWelding::ArcOnData::voltage

起弧电压。单位：分别下为 V，一元化下为 V 或者 %

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 117 行定义.

## ◆ voltage_mode

String rokae::clr::ArcWelding::ArcOnData::voltage_mode

电压模式。分别："separate"，一元化："unified"

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 113 行定义.

该结构体的文档由以下文件生成:

- arcwelding_cli.hpp