| xCore-SDK 0.5.0 xCore SDK C# API

静态 Public 成员函数 | Public 属性 | 所有成员列表
rokae::clr::ArcWelding::ArcSetOpt结构体 参考

焊接参数设置，用于WMoveLCommand/WMoveCCommand运行时调整焊接参数，不断弧 更多...

`#include <arcwelding_cli.hpp>`

## 静态 Public 成员函数
static ArcSetOpt | CreateDefault ()
| 焊接参数默认值 更多...

## Public 属性
String | arc_data
| 焊接参数名称, 非空时代表需要调整焊接参数 更多...
Boolean | ref_start
| true - 相对下一条路径起点执行焊接参数修改 | false - 相对下一条路径终点 更多...
Double | distance
| 焊接参数在路径上开始发生变化的位置, 单位毫米。注：如果比路径长，则调整发生在路径的端点；对于有转弯区的情形，调整发生在转弯区中点 更多...

## 详细描述

焊接参数设置，用于WMoveLCommand/WMoveCCommand运行时调整焊接参数，不断弧

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 766 行定义.

## 成员函数说明

## ◆ CreateDefault()

static ArcSetOpt rokae::clr::ArcWelding::ArcSetOpt::CreateDefault | ( |  | ) |
| inline static

焊接参数默认值

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 775 行定义.

## 类成员变量说明

## ◆ arc_data

String rokae::clr::ArcWelding::ArcSetOpt::arc_data

焊接参数名称, 非空时代表需要调整焊接参数

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 768 行定义.

## ◆ distance

Double rokae::clr::ArcWelding::ArcSetOpt::distance

焊接参数在路径上开始发生变化的位置, 单位毫米。注：如果比路径长，则调整发生在路径的端点；对于有转弯区的情形，调整发生在转弯区中点

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 772 行定义.

## ◆ ref_start

Boolean rokae::clr::ArcWelding::ArcSetOpt::ref_start

true - 相对下一条路径起点执行焊接参数修改 | false - 相对下一条路径终点

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 770 行定义.

该结构体的文档由以下文件生成:

- arcwelding_cli.hpp