| xCore-SDK 0.5.0 xCore SDK C# API

静态 Public 成员函数 | Public 属性 | 所有成员列表
rokae::clr::ArcWelding::LaserTrackData结构体 参考

激光跟踪参数 更多...

`#include <arcwelding_cli.hpp>`

## 静态 Public 成员函数
static LaserTrackData | CreateDefault ()
| LaserTrackData默认值 更多...

## Public 属性
String | name
| 文件号名 更多...
Int32 | job_number
| 跟踪器工艺编号。范围：[0,63] 更多...
Boolean | y_comp
| Y方向补偿开关 更多...
Double | y_offset
| Y方向最大偏移量。单位：mm，范围：[0,1000] 更多...
Boolean | z_comp
| Z方向补偿开关 更多...
Double | z_offset
| Z方向最大偏移量。单位：mm，范围：[0,1000] 更多...

## 详细描述

激光跟踪参数

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 427 行定义.

## 成员函数说明

## ◆ CreateDefault()

static LaserTrackData rokae::clr::ArcWelding::LaserTrackData::CreateDefault | ( |  | ) |
| inline static

LaserTrackData默认值

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 442 行定义.

## 类成员变量说明

## ◆ job_number

Int32 rokae::clr::ArcWelding::LaserTrackData::job_number

跟踪器工艺编号。范围：[0,63]

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 431 行定义.

## ◆ name

String rokae::clr::ArcWelding::LaserTrackData::name

文件号名

文件号名

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 429 行定义.

## ◆ y_comp

Boolean rokae::clr::ArcWelding::LaserTrackData::y_comp

Y方向补偿开关

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 433 行定义.

## ◆ y_offset

Double rokae::clr::ArcWelding::LaserTrackData::y_offset

Y方向最大偏移量。单位：mm，范围：[0,1000]

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 435 行定义.

## ◆ z_comp

Boolean rokae::clr::ArcWelding::LaserTrackData::z_comp

Z方向补偿开关

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 437 行定义.

## ◆ z_offset

Double rokae::clr::ArcWelding::LaserTrackData::z_offset

Z方向最大偏移量。单位：mm，范围：[0,1000]

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 439 行定义.

该结构体的文档由以下文件生成:

- arcwelding_cli.hpp