| xCore-SDK 0.5.0 xCore SDK C# API

静态 Public 成员函数 | Public 属性 | 所有成员列表
rokae::clr::ArcWelding::ArcData结构体 参考

焊接参数 更多...

`#include <arcwelding_cli.hpp>`

## 静态 Public 成员函数
static ArcData | CreateDefault ()
| ArcData默认值 更多...

## Public 属性
String | name
| 文件号名 更多...
String | annotation
| 文件号注释 更多...
String | mode
| 焊机工作模式。平特性："flat_characteristic"，低飞溅："low_spatter"，脉冲： "pulse"，双脉冲："Double_pulse"，直流点焊："dc_spot_welding"，脉冲点焊："pulsed_spot_welding"，大熔深："deep_penetration" 更多...
String | current_mode
| 电流模式。电流："current"，送丝速度："wire_feed" 更多...
String | voltage_mode
| 电压模式。分别："separate"，一元化："unified" 更多...
Double | current
| 起弧电流. 单位：电流下为 A，送丝速度下为 mm/s 更多...
Double | voltage
| 起弧电压。单位：分别下为 V，一元化下为 V 或者 % 更多...
Double | weld_speed
| 焊接速度.单位：mm/s 更多...
Int32 | ramp_time
| 渐变时间。单位：ms，范围：[1 - 10000] ms 更多...
ArcBreakParam | arc_break_param
| 断弧和再起弧参数 更多...

## 详细描述

焊接参数

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 213 行定义.

## 成员函数说明

## ◆ CreateDefault()

static ArcData rokae::clr::ArcWelding::ArcData::CreateDefault | ( |  | ) |
| inline static

ArcData默认值

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 236 行定义.

## 类成员变量说明

## ◆ annotation

String rokae::clr::ArcWelding::ArcData::annotation

文件号注释

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 217 行定义.

## ◆ arc_break_param

ArcBreakParam rokae::clr::ArcWelding::ArcData::arc_break_param

断弧和再起弧参数

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 233 行定义.

## ◆ current

Double rokae::clr::ArcWelding::ArcData::current

起弧电流. 单位：电流下为 A，送丝速度下为 mm/s

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 225 行定义.

## ◆ current_mode

String rokae::clr::ArcWelding::ArcData::current_mode

电流模式。电流："current"，送丝速度："wire_feed"

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 221 行定义.

## ◆ mode

String rokae::clr::ArcWelding::ArcData::mode

焊机工作模式。平特性："flat_characteristic"，低飞溅："low_spatter"，脉冲： "pulse"，双脉冲："Double_pulse"，直流点焊："dc_spot_welding"，脉冲点焊："pulsed_spot_welding"，大熔深："deep_penetration"

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 219 行定义.

## ◆ name

String rokae::clr::ArcWelding::ArcData::name

文件号名

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 215 行定义.

## ◆ ramp_time

Int32 rokae::clr::ArcWelding::ArcData::ramp_time

渐变时间。单位：ms，范围：[1 - 10000] ms

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 231 行定义.

## ◆ voltage

Double rokae::clr::ArcWelding::ArcData::voltage

起弧电压。单位：分别下为 V，一元化下为 V 或者 %

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 227 行定义.

## ◆ voltage_mode

String rokae::clr::ArcWelding::ArcData::voltage_mode

电压模式。分别："separate"，一元化："unified"

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 223 行定义.

## ◆ weld_speed

Double rokae::clr::ArcWelding::ArcData::weld_speed

焊接速度.单位：mm/s

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 229 行定义.

该结构体的文档由以下文件生成:

- arcwelding_cli.hpp