| xCore-SDK 0.5.0 xCore SDK C# API

静态 Public 成员函数 | Public 属性 | 所有成员列表
rokae::clr::ArcWelding::IOData结构体 参考

IO端口 更多...

`#include <arcwelding_cli.hpp>`

## 静态 Public 成员函数
static IOData | CreateDefault ()
| IOData默认值 更多...

## Public 属性
String | name
| 名称。DI0，DO1， AO2，AI3...或寄存器名 更多...
Int32 | type
| 端口类型。0：未设置；1：DI；2：DO；3：AO；4：AI；5：寄存器 更多...
Int32 | bias
| 偏差。类型为寄存器的时候有效 更多...
Boolean | enable
| 是否启用 更多...

## 详细描述

IO端口

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 637 行定义.

## 成员函数说明

## ◆ CreateDefault()

static IOData rokae::clr::ArcWelding::IOData::CreateDefault | ( |  | ) |
| inline static

IOData默认值

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 648 行定义.

## 类成员变量说明

## ◆ bias

Int32 rokae::clr::ArcWelding::IOData::bias

偏差。类型为寄存器的时候有效

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 643 行定义.

## ◆ enable

Boolean rokae::clr::ArcWelding::IOData::enable

是否启用

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 645 行定义.

## ◆ name

String rokae::clr::ArcWelding::IOData::name

名称。DI0，DO1， AO2，AI3...或寄存器名

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 639 行定义.

## ◆ type

Int32 rokae::clr::ArcWelding::IOData::type

端口类型。0：未设置；1：DI；2：DO；3：AO；4：AI；5：寄存器

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 641 行定义.

该结构体的文档由以下文件生成:

- arcwelding_cli.hpp