| xCore-SDK 0.5.0 xCore SDK C# API

静态 Public 成员函数 | Public 属性 | 所有成员列表
rokae::clr::ArcWelding::ReArcOnParam结构体 参考

再起弧参数 更多...

`#include <arcwelding_cli.hpp>`

## 静态 Public 成员函数
static ReArcOnParam | CreateDefault ()
| ReArcOnParam默认值 更多...

## Public 属性
Boolean | enable
| 是否再起弧 更多...
Int32 | retry_time
| 起弧次数。范围：[1 - 20] 更多...
Int32 | wire_retract_delay_time
| 再起弧退丝等待时间。单位：ms，范围：[0 - 10000] ms 更多...
Int32 | wire_retract_time
| 再起弧退丝时间。单位：ms，范围：[0 - 10000] ms 更多...
Double | current_step
| 再起弧电流增量。单位：电流下为 A，范围：[0 - 50] A 更多...
Double | voltage_step
| 再起弧电压增量。单位：分别下为 V，一元化下为 ，范围：[0 - 10] V，[0 - 10] % 更多...

## 详细描述

再起弧参数

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 75 行定义.

## 成员函数说明

## ◆ CreateDefault()

static ReArcOnParam rokae::clr::ArcWelding::ReArcOnParam::CreateDefault | ( |  | ) |
| inline static

ReArcOnParam默认值

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 90 行定义.

## 类成员变量说明

## ◆ current_step

Double rokae::clr::ArcWelding::ReArcOnParam::current_step

再起弧电流增量。单位：电流下为 A，范围：[0 - 50] A

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 85 行定义.

## ◆ enable

Boolean rokae::clr::ArcWelding::ReArcOnParam::enable

是否再起弧

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 77 行定义.

## ◆ retry_time

Int32 rokae::clr::ArcWelding::ReArcOnParam::retry_time

起弧次数。范围：[1 - 20]

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 79 行定义.

## ◆ voltage_step

Double rokae::clr::ArcWelding::ReArcOnParam::voltage_step

再起弧电压增量。单位：分别下为 V，一元化下为 ，范围：[0 - 10] V，[0 - 10] %

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 87 行定义.

## ◆ wire_retract_delay_time

Int32 rokae::clr::ArcWelding::ReArcOnParam::wire_retract_delay_time

再起弧退丝等待时间。单位：ms，范围：[0 - 10000] ms

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 81 行定义.

## ◆ wire_retract_time

Int32 rokae::clr::ArcWelding::ReArcOnParam::wire_retract_time

再起弧退丝时间。单位：ms，范围：[0 - 10000] ms

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 83 行定义.

该结构体的文档由以下文件生成:

- arcwelding_cli.hpp