| xCore-SDK 0.5.0 xCore SDK C# API

静态 Public 成员函数 | Public 属性 | 所有成员列表
rokae::clr::ArcWelding::WelderSetting结构体 参考

焊机设置 更多...

`#include <arcwelding_cli.hpp>`

## 静态 Public 成员函数
static WelderSetting | CreateDefault ()
| 焊机设置默认值 更多...

## Public 属性
String | mfr
| 厂商 更多...
String | model
| 焊机型号 更多...
String | protocol
| 协议 更多...
Int32 | current_type
| 电流类型 更多...
String | current_file
| 电流文件号 更多...
String | voltage_file
| 电压文件号 更多...
double | wire_diameter
| 焊丝直径 更多...
String | shielding_gas
| 保护气体 更多...
int | program_number
| 程序号 更多...
int | dry_extension
| 干伸长, 单位：mm 更多...

## 详细描述

焊机设置

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 817 行定义.

## 成员函数说明

## ◆ CreateDefault()

static WelderSetting rokae::clr::ArcWelding::WelderSetting::CreateDefault | ( |  | ) |
| inline static

焊机设置默认值

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 840 行定义.

## 类成员变量说明

## ◆ current_file

String rokae::clr::ArcWelding::WelderSetting::current_file

电流文件号

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 827 行定义.

## ◆ current_type

Int32 rokae::clr::ArcWelding::WelderSetting::current_type

电流类型

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 825 行定义.

## ◆ dry_extension

int rokae::clr::ArcWelding::WelderSetting::dry_extension

干伸长, 单位：mm

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 837 行定义.

## ◆ mfr

String rokae::clr::ArcWelding::WelderSetting::mfr

厂商

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 819 行定义.

## ◆ model

String rokae::clr::ArcWelding::WelderSetting::model

焊机型号

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 821 行定义.

## ◆ program_number

int rokae::clr::ArcWelding::WelderSetting::program_number

程序号

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 835 行定义.

## ◆ protocol

String rokae::clr::ArcWelding::WelderSetting::protocol

协议

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 823 行定义.

## ◆ shielding_gas

String rokae::clr::ArcWelding::WelderSetting::shielding_gas

保护气体

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 833 行定义.

## ◆ voltage_file

String rokae::clr::ArcWelding::WelderSetting::voltage_file

电压文件号

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 829 行定义.

## ◆ wire_diameter

double rokae::clr::ArcWelding::WelderSetting::wire_diameter

焊丝直径

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 831 行定义.

该结构体的文档由以下文件生成:

- arcwelding_cli.hpp