| xCore-SDK 0.5.0 xCore SDK C# API

静态 Public 成员函数 | Public 属性 | 所有成员列表
rokae::clr::ArcWelding::WeaveAdaptiveData结构体 参考

摆焊-自适应参数 更多...

`#include <arcwelding_cli.hpp>`

## 静态 Public 成员函数
static WeaveAdaptiveData | CreateDefault ()
| WeaveAdaptiveData默认值 更多...

## Public 属性
Boolean | isAdaptive
| 是否自适应。是：true；否：false 更多...
Double | groove_width_standard
| 标准坡口宽度（若自适应，不可与最大坡口宽度相等）。单位：mm，范围？？？ 更多...
Double | groove_width_ratio
| 坡口宽度比例（若自适应，不可为零）。 更多...
Double | max_groove_width
| 最大坡口宽度（若自适应，不可与标准坡口宽度相等）。单位：mm，范围？？？ 更多...
Double | max_electric
| 最大电流。单位：A，范围：？？？ 更多...
Double | max_speed
| 最大速度。单位：mm/s，范围：？？？ 更多...

## 详细描述

摆焊-自适应参数

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 423 行定义.

## 成员函数说明

## ◆ CreateDefault()

static WeaveAdaptiveData rokae::clr::ArcWelding::WeaveAdaptiveData::CreateDefault | ( |  | ) |
| inline static

WeaveAdaptiveData默认值

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 438 行定义.

## 类成员变量说明

## ◆ groove_width_ratio

Double rokae::clr::ArcWelding::WeaveAdaptiveData::groove_width_ratio

坡口宽度比例（若自适应，不可为零）。

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 429 行定义.

## ◆ groove_width_standard

Double rokae::clr::ArcWelding::WeaveAdaptiveData::groove_width_standard

标准坡口宽度（若自适应，不可与最大坡口宽度相等）。单位：mm，范围？？？

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 427 行定义.

## ◆ isAdaptive

Boolean rokae::clr::ArcWelding::WeaveAdaptiveData::isAdaptive

是否自适应。是：true；否：false

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 425 行定义.

## ◆ max_electric

Double rokae::clr::ArcWelding::WeaveAdaptiveData::max_electric

最大电流。单位：A，范围：？？？

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 433 行定义.

## ◆ max_groove_width

Double rokae::clr::ArcWelding::WeaveAdaptiveData::max_groove_width

最大坡口宽度（若自适应，不可与标准坡口宽度相等）。单位：mm，范围？？？

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 431 行定义.

## ◆ max_speed

Double rokae::clr::ArcWelding::WeaveAdaptiveData::max_speed

最大速度。单位：mm/s，范围：？？？

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 435 行定义.

该结构体的文档由以下文件生成:

- arcwelding_cli.hpp