| xCore-SDK 0.5.0 xCore SDK C# API

静态 Public 成员函数 | Public 属性 | 所有成员列表
rokae::clr::ArcWelding::LaserTrackData结构体 参考

激光跟踪参数 更多...

`#include <arcwelding_cli.hpp>`

## 静态 Public 成员函数
static LaserTrackData | CreateDefault ()
| LaserTrackData默认值 更多...

## Public 属性
String | name
| 文件号名 更多...
Int32 | job_number
| 跟踪器工艺编号。范围：[0,63] 更多...
Boolean | y_comp
| Y方向补偿开关 更多...
Boolean | z_comp
| Z方向补偿开关 更多...
double | max_invalid_length
| 最大无效焊缝停止距离, 单位mm, 范围(0, 50] 更多...

## 详细描述

激光跟踪参数

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 580 行定义.

## 成员函数说明

## ◆ CreateDefault()

static LaserTrackData rokae::clr::ArcWelding::LaserTrackData::CreateDefault | ( |  | ) |
| inline static

LaserTrackData默认值

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 593 行定义.

## 类成员变量说明

## ◆ job_number

Int32 rokae::clr::ArcWelding::LaserTrackData::job_number

跟踪器工艺编号。范围：[0,63]

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 584 行定义.

## ◆ max_invalid_length

double rokae::clr::ArcWelding::LaserTrackData::max_invalid_length

最大无效焊缝停止距离, 单位mm, 范围(0, 50]

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 590 行定义.

## ◆ name

String rokae::clr::ArcWelding::LaserTrackData::name

文件号名

文件号名

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 582 行定义.

## ◆ y_comp

Boolean rokae::clr::ArcWelding::LaserTrackData::y_comp

Y方向补偿开关

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 586 行定义.

## ◆ z_comp

Boolean rokae::clr::ArcWelding::LaserTrackData::z_comp

Z方向补偿开关

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 588 行定义.

该结构体的文档由以下文件生成:

- arcwelding_cli.hpp