| xCore-SDK 0.5.0 xCore SDK C# API

静态 Public 成员函数 | Public 属性 | 所有成员列表
rokae::clr::ArcWelding::AntiWireStickParam结构体 参考

防粘丝参数 更多...

`#include <arcwelding_cli.hpp>`

## 静态 Public 成员函数
static AntiWireStickParam | CreateDefault ()
| AntiWireStickParam默认值 更多...

## Public 属性
Boolean | enable
| 防粘丝开关 更多...
Double | current
| 防粘丝电流。单位：A，范围：[0 - 100] A 更多...
Double | voltage
| 防粘丝电压。一元化：单位：，范围：[0 - 50] ；分别：单位：V，范围：[0 - 20] V 更多...
Int32 | time
| 防粘丝时间。单位：ms，范围：[0 - 10000] ms 更多...

## 详细描述

防粘丝参数

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 229 行定义.

## 成员函数说明

## ◆ CreateDefault()

static AntiWireStickParam rokae::clr::ArcWelding::AntiWireStickParam::CreateDefault | ( |  | ) |
| inline static

AntiWireStickParam默认值

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 240 行定义.

## 类成员变量说明

## ◆ current

Double rokae::clr::ArcWelding::AntiWireStickParam::current

防粘丝电流。单位：A，范围：[0 - 100] A

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 233 行定义.

## ◆ enable

Boolean rokae::clr::ArcWelding::AntiWireStickParam::enable

防粘丝开关

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 231 行定义.

## ◆ time

Int32 rokae::clr::ArcWelding::AntiWireStickParam::time

防粘丝时间。单位：ms，范围：[0 - 10000] ms

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 237 行定义.

## ◆ voltage

Double rokae::clr::ArcWelding::AntiWireStickParam::voltage

防粘丝电压。一元化：单位：，范围：[0 - 50] ；分别：单位：V，范围：[0 - 20] V

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 235 行定义.

该结构体的文档由以下文件生成:

- arcwelding_cli.hpp