| xCore-SDK 0.5.0 xCore SDK C# API

静态 Public 成员函数 | Public 属性 | 所有成员列表
rokae::clr::ArcWelding::ArcWeldRunningParam结构体 参考

运行参数 更多...

`#include <arcwelding_cli.hpp>`

## 静态 Public 成员函数
static ArcWeldRunningParam | CreateDefault ()
| 运行参数默认值 更多...

## Public 属性
Double | test_run_speed
| 空运行笛卡尔速度。单位：mm/s，范围：[ 1, 250 ] 更多...
Double | wire_feed_speed
| 手动点动送/退丝速度。单位：m/min。跟焊机本身有关，范围(0, +∞] 更多...
Int32 | gas_detect_time
| 气体检测时间。单位：s，范围：[ 1, 30 ] 更多...

## 详细描述

运行参数

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 613 行定义.

## 成员函数说明

## ◆ CreateDefault()

static ArcWeldRunningParam rokae::clr::ArcWelding::ArcWeldRunningParam::CreateDefault | ( |  | ) |
| inline static

运行参数默认值

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 622 行定义.

## 类成员变量说明

## ◆ gas_detect_time

Int32 rokae::clr::ArcWelding::ArcWeldRunningParam::gas_detect_time

气体检测时间。单位：s，范围：[ 1, 30 ]

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 619 行定义.

## ◆ test_run_speed

Double rokae::clr::ArcWelding::ArcWeldRunningParam::test_run_speed

空运行笛卡尔速度。单位：mm/s，范围：[ 1, 250 ]

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 615 行定义.

## ◆ wire_feed_speed

Double rokae::clr::ArcWelding::ArcWeldRunningParam::wire_feed_speed

手动点动送/退丝速度。单位：m/min。跟焊机本身有关，范围(0, +∞]

在文件 arcwelding_cli.hpp 第 617 行定义.

该结构体的文档由以下文件生成:

- arcwelding_cli.hpp